LTJ5150TJC40型洗井车

1、装载汽车

型号：陕汽德龙SX5190TXJHB1（国V）

驱动形式：4×2

轴距：4600 mm

发动机型号：WP10.310E53

发动机功率：228 kw

变速箱型号：RTD11509C

汽车颜色：

2、传动箱

型式：三级斜齿圆柱齿轮传动箱

转动比：1.6176

润滑方式：飞溅加强迫润滑

3、万向轴

带伸缩量的国产汽车传动轴

4、三缸泵

型式：卧式三缸单作用柱塞泵

型号：TB3408

柱塞直径：Φ100 、Φ115mm（任选一种）

冲程：200mm

水功率：200 kw

5、水箱：两半式，有效容积：3 m3

6、三缸泵的吸入口：在三缸泵的液力端下方，口径为4"。

7、三缸泵的排出系统：排出口在车的后端，由2"高压阀、放空阀、调压阀、安全阀（设定压力40MPa）、抗震压力表及管线组成。（耐压40MPa）

8、辅助吸入管系：由4"软管和快速接头组成.

9、辅助排出管系（耐压40 MPa）：

1. 2.5m直管三根、1.5m直管三根
2. 活动弯头四只
3. 入井接头一套

10、其它

1. 加装夜加照明装置。
2. 随车携带8磅灭火器2件。