LTJ5150TXL35型洗井清蜡车

1、装载汽车

选用重汽ZZ1165M5113E1/4×2载重汽车底盘。

驱动形式：4×2

轴距：4700 mm

发动机型号：WP10.270E40

发动机功率：206kw

变速箱型号：DC7J120T

汽车颜色：

2、取力器（五轴箱）

 速比：1.6176

3、三缸泵

形式：卧式三缸单作用柱塞泵（TB3408）

柱塞直径：Φ100 mm

冲程：200 mm

减速比：4.387

3、加热炉

形式：卧式直流中开式锅炉

4、风机（由电机驱动）

型号：9–19№：5A

工作压力：6KPa

流量：1610～3166 m3/h

额定转速：2900 r/min

工作转速：2500 r/min

电机型号：MN2-132S2-2

电机功率：7.5kw/2900rPm/380V

电机安装形式：B35

5、发电机组

型号：KDE35E3

功率：22.4kw/380V/50Hz

外形尺寸：1450×780×1038mm

6、燃油系统（由电机驱动）

油泵型号：CBC-C10C-FL齿轮油泵

电机功率：0.55kw/380V/50Hz

7、吸入管系

吸入口4"，布置在吸入总管中间。

8、排出管系

⑴、冷洗排出：在泵的液力端一侧，由高压阀、直管及快速接头组成。

⑵、热洗排出：置于车的后端，由高压截止阀、单流阀、液包组成。

9、辅助吸入管系

4"软管6m×1根

10、辅助排出管系（耐压：40MPa）

2"直管2.5m×3根，1.5m×3根

2"活动弯头4件

11、燃油箱

 有效容积：>300L

 安装位置：置于三缸泵与锅炉之间。

12、消防装置：配备5kg灭火器2只，悬挂于汽车侧面；配备锅炉炉膛内紧急灭火装置。

13、控制柜：包括照明灯、指示灯、风机、燃油泵、大小火焰切换开关、燃油压力调节等按钮、燃油压力表、液压系统压力表等。