LTJ5192TJC40型洗井车

1、装载汽车

型号：陕汽SX1250MB4/6×4型二类底盘（国五）

驱动形式：6×4

轴距：4375+1400 mm

发动机型号：WP10.336E53

最大净功率：247kw

变速箱型号：9JS135

汽车颜色：

轮胎为钢丝胎，内置空调，简易卧铺。

2、传动箱

型式：三级斜齿圆柱齿轮传动箱

转动比：1.6176

润滑方式：飞溅加强迫润滑

3、万向轴

带伸缩量的国产汽车传动轴

4、三缸泵（TB3408）

型式：卧式三缸单作用柱塞泵

柱塞直径：Ф100mm

冲程：200mm

泵内减速比：4.387

水功率：150 kw

5、水箱：

形式：两半式

有效容积：3m3

带4"上水管，加装蝶阀。

6、三缸泵的吸入口：在三缸泵的液力端下方，口径为4"（加蝶阀控制，盲孔一端加油壬堵盖）。

7、三缸泵的排出系统：排出口在车的后端，由2"高压阀、放空阀、调压阀、剪切式安全阀（设定压力40 MPa）、抗震压力表及管线组成。（耐压40 MPa）

8、辅助吸入管系：

由4"软管6m和快速接头组成。

9、辅助排出管系：

2"活动弯头四只。

50MPa高压直管1.65m×3根，2m×3根。

10、其它：

⑴、加装夜间工作照明灯。

⑵、8磅灭火器2件。